BveTs Vehicle Parameters 2.01:utf-8

FirstCar = M
LoadCompensating = true

[Cab]
BrakeNotchCount = 7
PowerNotchCount = 4
ReverserText = 後, 切, 前
BrakeText = 弛め, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, 非常
PowerText = 切, P1, P2, P3, P4

[MainCircuit]
RegenerationLimit = 5
LeverDelay = 0.1
SlipVelocityCoefficient = 0.01	#根拠はない。適当

[PowerReAdhesion]	#研究不足なので後回し

[Ecb]	#電気指令式ブレーキ
MaximumPressure = 260000	#260kPa
#PressureRates省略
#SapBcRatio不明
#SapBcOffSet不明
LeverDelay = 0.1

[AirSupplement]	#研究不足なので後回し
#ShoeFriction = 0.14627504	#理論値はこれのはずだがダメっぽい
ShoeFriction = 0.43882512
RegenerationLimit = 5#後で設定
InitialPressure = 30000
MaximumPressure = 520000

[BcServo]	#よくわからんけどこっちの方が新しそうなので？

[Brake]	#研究不足
PistonArea = 0.42	#よくわからん
ShoeFriction = 0.36, 0.04, 0.053
#ShoeFriction = 0.56, 0.04, 0.053

[BrakeReAdhesion]	#研究不足なので後回し

[Compressor]	#圧力上昇速度はわからん
LowerPressure = 590000
UpperPressure = 735000	#おそらくこの辺。なんでこんな微妙な値に設定してるんだろ?
#圧力上昇速度はわからん

[Dynamics]
MotorcarWeight = 34100	#(34.2+34.0)/2 連結設備の有無で重量が変わる模様
TrailerWeight = 27900	#6300形と6500形で変わらんらしい。そんなアホな。
MotorcarCount = 4
TrailerCount = 2
CarLength = 19
MotorcarInertiaFactor = 0.1
TrailerInertiaFactor = 0.05
#走行抵抗、曲線抵抗も知らん

[Passengers]	#乗降速度は要検討
Capacity = 126#先頭車は122名、中間車は135名なので注意

[Door]
CloseTime = 5

[ViewPoint]
X = -1.045	#2750/2-550*0.6なお、550はドア幅、2/3に関しては乗務員室扉に対しての運転席の位置推定値
Y = 2.822	#1160mm(客室床高さ)+視点の高さで計算。あんま自信ない。なお低運転台では-0.3することになるはず。
Z = -1.190	#250(連結器長さ)+540(?)+(550-150)(乗務員室扉幅とそこから頭のサイズを考慮した視点)