BveTs Vehicle Performance Table 2.01:utf-8

BreakerDelay_On, 0, 0, 0, 0, 0, 0
BreakerDelay_Off, 0, 0, 0, 0, 0, 0
ResetTime, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1
CurrentReducingTime, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2
JerkRegulation_Up, 0, 0, 50, 50, 50, 50
JerkRegulation_Down, 0, 0, 300, 300, 300, 300
RequiredNotch_Up, 2, 3, 4, 5, 6, 7
RequiredNotch_Down, 0, 0, 0, 0, 0, 0
StepDelay_Up, 1, 0.5, 0, 0, 0, 0
StepDelay_Down, 0, 0, 0, 0, 0, 0
CurrentLimitingValue_Empty, 200, 200, 200, 200, 200, 200
CurrentLimitingValue_Full, 350, 350, 350, 350, 350, 350